Blink LED

import RPi.GPIO as GPIO

from time import sleep

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

GPIO.setup(8, GPIO.OUT, initial=GPIO.LOW)

while True:

GPIO.output(8, GPIO.HIGH) # Turn on

sleep(1)

GPIO.output(8, GPIO.LOW) # Turn off

sleep(1)